
师市环审〔2021〕13号 

关于巴州33团110千伏变电站增容扩建工程环境影响报告表的批复

新疆天番食品科技有限公司
你单位报送的《巴州33团110千伏变电站增容扩建工程》审批请示以及由新疆鼎耀工程咨询有限公司编制的《巴州33团110千伏变电站增容扩建工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查，现批复如下：

该项目第二师33团团部以南约1km处，站址中心坐标：E 87°11'24.9"，N40°49'17.2"，项目建设内容包括：原有16MVA主变增容(更换)为50MVA主变，原有1号主变高中低压侧进行改造，新增6回10kV出线、新增6+4Mvar无功补偿电容器2组。项目为改扩建项目，不新增占地。项目总投资687.24万元，其中环保投资15.0万元，占项目工程投资的2.18%。该项目符合国家产业政策及相关规划要求，选址合理，我局原则上同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。
二、项目建设和运营中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期加强运输车辆管理，使用尾气排放达标车辆，落实好施工现场围挡、物料覆盖、车辆冲洗、密闭运输、场地硬化、洒水抑尘等措施，落实好施工场地“六个百分之百”措施，场界颗粒物浓度须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求。大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
（二）严格落实水污染防治措施。施工期施工废水集中收集经沉淀后用于洒水抑尘。施工期及运营期生活污水经旱厕、化粪池处理满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB25499-2010）后用作项目区内绿化。

（三）严格落实各类固体废物的收集、处置措施。施工期弃渣、土方用于回填，建筑垃圾运至环卫部门指定的处置场；施工期及运营期生活垃圾收集后由汽车运至环卫部门指定的垃圾填埋场处置；运营期维护、事故、检修等过程产生的废弃铅酸蓄电池、变压器油等属于危险废物，交由具有资质的单位进行回收并严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修正）相关要求进行收集贮存和运输。

（四）落实噪声污染防治措施。施工期应合理安排施工时段，使用低噪声设备，禁止夜间施工，减少施工噪声对周围环境的影响，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（五）落实施工期防沙治沙水土保持措施，严格控制地表扰动范围，加强现状生态环境的保护。采取有效措施减缓施工扬尘污染，加强施工车辆的管理，合理确定施工期运输路线，避免车辆随意碾压破坏地表。施工结束后，对施工迹地及时进行整治、恢复，减轻水土流失，使其受影响的程度降到最低。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位须重新向我局报批环评文件。自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设，环评文件应当报我局重新审核。

四、项目的日常环境监督检查工作由师市生态环境保护综合行政执法支队负责。


第二师铁门关市生态环境局

2021年4月  日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站；
新疆鼎耀工程咨询有限公司。
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