
师市环审〔2021〕17号

关于新疆时利电力设备有限公司水泥电线杆及相关电力设备生产项目环境影响报告表的批复
新疆时利电力设备有限公司：
你单位报送的《新疆时利电力设备有限公司水泥电线杆及相关电力设备生产项目》环评审批请示以及由新疆净诺环保技术咨询有限公司编制的《新疆时利电力设备有限公司水泥电线杆及相关电力设备生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查，现批复如下：

该项目位于铁门关市双丰循环经济产业园。项目总规划占地面积33200.12m2，建筑总面积为13517.75m2，主要建设内容包括主体工程（1#厂房、2#厂房）、辅助工程（办公室、职工宿舍食堂）、公用工程（供水、供电、供热、供暖）以及环保工程等，项目建成后，年产3万根电线杆以及3万件其他水泥制品（水泥涵管、三盘、标示桩、路牙石等）。项目工程总投资5000万元，其中环保投资44万元，占项目工程投资的0.88%。该项目符合国家产业政策及相关规划要求，选址合理，我局原则上同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。
二、项目建设和运营中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期加强运输车辆管理，使用尾气排放达标车辆，落实好施工现场围挡、物料覆盖、车辆冲洗、密闭运输、场地硬化、洒水抑尘等措施，落实好施工场地“六个百分之百”措施，厂界颗粒物浓度须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求。原料贮存于封闭式厂房，原料装罐过程在密闭的管道中进行，粉料筒仓呼吸粉尘经仓顶设置WAM除尘器进行处理后通过仓顶放散口排放，有效排气筒高度15m；料仓内的水泥、矿粉、粉煤灰均通过密闭管道螺旋输送进入搅拌机，搅拌机位于厂房内，搅拌机顶设置布袋除尘器对粉尘进行处理后通过搅拌机顶放散口排放，有效排气筒高度15m，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值，即有组织颗粒物20mg/m3。厂界粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织粉排放限值。食堂油烟，经油烟处理设施处理后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准和限值。大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
（二）严格落实水污染防治措施。施工期施工废水集中收集经沉淀池沉淀后循环利用。运营期生产废水经沉淀池沉淀后全部回用于生产，不排放。生活污水通过隔油池、化粪池预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后，暂由吸污车抽运至铁门关污水处理厂处理，待园区污水处理厂投入使用后经园区管网排至园区污水处理厂处置。

（三）严格落实固体废物污染防治措施。弃渣、土方用于回填，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。餐厨垃圾先暂时存放在有盖容器的临时存放桶，收集后统一交由有餐厨垃圾处置资质的单位收集处理。化粪池、隔油池等产生的污泥，由环卫部门定期清掏统一运至垃圾填埋场规范处理。含油抹布以及废劳保用等危险废物，按环节豁免规定，规范处理。废旧零件和废旧轮胎统一收集后外售处理。废机油、润滑油及其包装物等危险废物集中收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位回收处理。危险废物要严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修正）相关要求进行收集、贮存、运输。

（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期应合理安排施工时段，使用低噪声设备，禁止夜间施工，减少施工噪声对周围环境的影响，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相关标准，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

（五）严格落实施工期防沙治沙水土保持措施，严格控制地表扰动范围，加强现状生态环境的保护。采取有效措施减缓施工扬尘污染，加强施工车辆的管理，合理确定施工期运输路线，避免车辆随意碾压破坏地表。施工结束后，对施工迹地及时进行整治、恢复，减轻水土流失，使其受影响的程度降到最低。
（六）强化环境风险防范和应急措施。建立严格的环境与安全管理体制，制定完善的环保规章制度，按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）要求，做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作，并定期演练。严格操作规程，做好运行记录，定期检修，发现隐患及时处理。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位须重新向我局报批环评文件。自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设，环评文件应当报我局重新审核。

四、项目的日常环境监督检查工作由师市生态环境保护综合行政执法支队负责。


第二师铁门关市生态环境局

2021年4月  日


抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站；
新疆净诺环保技术咨询有限公司。
第二师铁门关市生态环境局             2021年4月  日印发
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