
师市环审〔2021〕20号                    
关于第二师38团—塔中沙漠公路建设项目

环境影响报告书的批复

铁门关市公路建设管理中心：

你单位报送的《第二师38团—塔中沙漠公路审批请示》以及由新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司编制的《第二师38团—塔中沙漠公路环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，经审查，现批复如下：

一、项目位于新疆生产建设兵团第二师38团，全长151km，公路等级为二级公路，设计速度80km/h，路基宽度12m。起点与团部道路（军垦大道）相接，通过军垦大道接国道G315（K1987+600）处，终点位于且末县塔中镇，与国道G216（K341+070）处相接，全长151km，项目起点坐标为N37°45′53.54″；E84°8′48.33″，终点坐标为N39°0′19.43″；E83°35′2.96″。
工程土石方数量1411.3万m³，其中总挖方量875.9万m³，总填方量535.4万m³。设置施工营地1个、风积沙料场28个、弃土场32个、水稳拌合站及沥青拌合站各1个、涵洞12道，大桥梁1座，交叉口4处。本工程总投资为99450万元，环保投资447万元，占工程全部投资的0.49%。该工程以桥涵形式跨越灌区渠道和泄洪通道，均提出相应保护措施。该项目须严格按照报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施等内容建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意你单位按照环境影响报告书中所列内容和环境保护措施要求进行建设。
二、项目建设和运营中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。

拌合站等选址应远离敏感点，水泥拌合站搅拌有组织废气经布袋除尘器除尘后由15m高排气筒排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值，即有组织颗粒物20mg/m3。无组织排放粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织粉排放限值。

沥青拌合站骨料加热系统废气经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2 其他炉窑 二级标准限值，拌合过程产生的沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃等经活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准限值，导热油炉燃烧废气经15m高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉限值，骨料堆棚四周均设置围挡，防尘网苫覆盖，并定期洒水抑尘。骨料斗筛分及输料系统为密封结构，并带有洒水装置，无组织废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

加强运输车辆管理，落实好施工现场围挡、物料覆盖、车辆冲洗、密闭运输、场地硬化、洒水抑尘等措施。场界颗粒物浓度须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。实施施工期环境监督管理，做到规范施工、文明施工，落实好施工场地“六个百分百”措施。大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
（二）严格落实水污染防治措施。施工期施工营地设隔油沉淀池，生产废水、桥梁挖孔灌注桩产生泥浆水等由沉淀池收集，经沉淀除渣等处理后回用做降尘用水，不外排，施工结束后将沉淀池覆土掩埋，施工材料如沥青、油料、化学品等有害物质堆放场地应设围挡措施，并加蓬布覆盖以减少雨水冲刷造成污染；施工人员的生活污水采用地埋式一体化生物化粪池处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中B级标准”后用于周边绿化，不外排，施工结束后将该设施拆除。运营期沿线不设服务设施，路面雨水径流通进入排水沟，确保不进入沿线河流或湖泊水体，运输车辆事故时加强事故现场管理，遗落的油品、危险品等需及时清除，并按照相关规定进行收集处理、焚烧、填埋等处理，防止污染沿线地表水、地下水。

（三）严格落实各类固体废物的收集、处置措施。施工期弃渣运至指定弃土场、土方用于回填，废弃沥青粉碎后可利用部分作为填方进行回填，不可利用部分采用防渗膜包裹后全部弃至附近的建筑垃圾填埋场，汽车运输土、料、渣、废弃沥青时防止扬散、洒漏，避免固体废物影响沿线环境；污水处理设施产生的污泥及生活垃圾集中收集后送至就近生活垃圾填埋场；施工过程产生的油污、废油漆桶、净化沥青烟气的废活性炭等属于危险废物，集中收集、在根据国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置的贮存场所中贮存，定期交有危废处置资质的单位统一处理，不得混入生活垃圾中；运营期道路养护和维修过程产生的筑路废料及时清运，通行车辆产生的生活垃圾收集清运至附近城镇垃圾处理厂。
（四）落实噪声污染防治措施。施工期应合理安排施工时段，使用低噪声设备，禁止夜间施工，减少施工噪声对周围环境的影响，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。运营期声环境质量公路经过的乡村区域路段，公路两侧边界线外30m范围以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域执行2类标准。

（五）落实施工期防沙治沙水土保持措施，严格控制地表扰动范围，加强现状生态环境的保护。采取有效措施减缓施工扬尘污染，加强施工车辆的管理，合理确定施工期运输路线，避免车辆随意碾压破坏地表。施工结束后，对施工迹地及时进行整治、恢复，减轻水土流失，使其受影响的程度降到最低；运营期加强对公路沿线生态环境的管理、保护、巡护工作。禁止公路维修和检查人员对动物栖息地产生新的破坏，实施维护工作时应尽力避免影响野生动物正常的活动。安排维护人员定期对保护区内路段进行维护，清理公路沿线垃圾。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位须重新向我局报批环评文件。自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设，环评文件应当报我局重新审核。

四、项目的日常环境监督检查工作由师市生态环境保护综合行政执法支队负责。

第二师铁门关市生态环境局

2021年4月  日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站；
新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司。
第二师铁门关市生态环境局             2021年4月  日印发
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