
师市环审〔2021〕   号
关于南疆线铁门关站开通客运相关工程项目

环境影响报告表的批复

第二师铁门关市交通运输事业发展中心
你单位报送的《南疆线铁门关站开通客运相关工程项目》审批请示以及由新疆中测环保科技有限公司编制的《南疆线铁门关站开通客运相关工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查，现批复如下：

一、该项目位于新疆生产建设兵团第二师铁门关市G3012高速公路以北（原肖塔火车站东侧），项目主要建设火车站主站房、公安派出所、安检房及站前广场、停车场等配套设施。新建供水管道200m，水表井3座，阀门井2座；排水管道1000；新建排水检查井40座、污水泵井1座；道路长度476.82m。项目总投资8801.59万元，其中环保投资133万元，占项目工程投资的1.5%。设计年限至2030年，设计近期旅客发送量26万人/年。该项目符合国家产业政策及相关规划要求，选址合理，我局原则上同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设和运营中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期加强运输车辆管理，使用尾气排放达标车辆，落实好施工现场围挡、物料覆盖、车辆冲洗、密闭运输、场地硬化、洒水抑尘等措施，落实好施工场地“六个百分之百”措施，场界颗粒物浓度须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求。大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。运营期机动车尾气排放满足《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段)》(GB17691-2005)，厨房油烟经油烟处理设施处理后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放。
（二）严格落实水污染防治措施。施工人员厕所冲洗水，由环卫部门定期拉运处理，施工废水经隔油沉淀澄清处理后用于洒水抑尘。项目运营期生活污水经化粪池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-88）中三级标准后排入污水管网，最终进入铁门关市污水处理厂集中处理。
（三）严格落实各类固体废物的收集、处置措施。施工期弃渣、土方用于回填，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；运营期生活垃圾在垃圾桶内暂存，交由环卫部门定期清运。运输货品加强管理，严格控制油品、危险品等货品的运输过程，如发生运输事故，必须加强事故现场管理，遗落的油品、危险品等需及时清除，并按照相关规定规范处置，防止污染沿线地下水。
（四）落实噪声污染防治措施。施工期应合理安排施工时段，使用低噪声设备，禁止夜间施工，减少施工噪声对周围环境的影响，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。运营期噪声满足建设项目边界噪声参照执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。

（五）落实施工期防沙治沙水土保持措施，严格控制地表扰动范围，加强现状生态环境的保护。采取有效措施减缓施工扬尘污染，加强施工车辆的管理，合理确定施工期运输路线，避免车辆随意碾压破坏地表。施工结束后，对施工迹地及时进行整治、恢复，减轻水土流失，使其受影响的程度降到最低。

（六）强化环境风险防范和应急措施。建立严格的环境与安全管理体制，制定完善的环保规章制度，按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）要求，加强管理，制定防止危险物质进入环境及进入环境后的控制、消减、监测等风险防范措施，做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作，并定期演练，以减少事故环境风险影响。严格操作规程，做好运行记录，定期检修，发现隐患及时处理。
三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位须重新向我局报批环评文件。自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设，环评文件应当报我局重新审核。

四、项目的日常环境监督检查工作由师市生态环境保护综合行政执法支队负责。


第二师铁门关市生态环境局

2021年  月  日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站；
新疆中测环保科技有限公司。
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