
师市环审〔2021〕  号
关于新建固废塑料分拣处理再生建设项目环境影响报告表的批复

铁门关市邦瑞塑料颗粒加工有限公司
你单位报送的《新建固废塑料分拣处理再生建设项目》审批请示以及由新疆拓晟环保科技有限公司编制的《新建固废塑料分拣处理再生建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查，现批复如下：

该项目位于新疆铁门关市二十九团铁门关市鑫瑞纸制品有限公司院内，项目中心地理坐标为：东经85°59′42.323″，北纬41°49′7.732″。项目租用铁门关市鑫瑞纸制品有限公司空置场地进行建设，项目总占地面积3333m2（5亩），总建筑面积2200m2（本项目新建1500m2，租用现有700m2），主要建构筑物包括挤塑车间和破碎车间。项目建设废塑料清洗破碎生产线1条，造粒生产线3条，年产再生塑料颗粒6000t。项目总投资300万元，其中环保投资20万元，占项目工程投资的6.7%。该项目符合国家产业政策及相关规划要求，选址合理，我局原则上同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。
二、项目建设和运营中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期加强运输车辆管理，使用尾气排放达标车辆，落实好施工现场围挡、物料覆盖、车辆冲洗、密闭运输、场地硬化、洒水抑尘等措施，落实好施工场地“六个百分之百”措施，场界颗粒物浓度须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求。大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。运营期非甲烷总烃排放满足满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放监控浓度限值。
（二）严格落实水污染防治措施。施工期冲洗废水集中收集后用于洒水抑尘。运营期生活污水依托铁门关市鑫瑞纸制品有限公司现有防渗化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后定期清掏至铁门关市污水处理厂集中深度处理；冷却循环水经冷却循环池处理后回用，不外排；清洗废水排入铁门关市鑫瑞纸制品有限公司污水处理站处理后回用，不外排；原料脱水废水排入铁门关市鑫瑞纸制品有限公司现有污水处理设施进行处理后回用造纸生产线，不外排。严格落实防渗措施，防止污染地下水。污水循环池及危废暂存间等地下水重点污染防治区的防渗层的防渗性能防渗性能与 6.0m 厚黏土层（渗透系数 K≤1×10-7 cm/s）等效。

（三）严格落实各类固体废物的收集、处置措施。施工期弃渣、土方用于回填，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；运营期生产过程产生的不可回收杂物和沉淀池泥沙定期由环卫部门清运至垃圾填埋场填埋处理，可回收纤维交给造纸厂回用，废过滤网交由厂家回收集中处理，一般固废贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。废灯管及废活性炭属于危险废物，存于危废暂存间，定期交由具有相关处理资质的单位处理，危险废物要严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修正）相关要求进行收集、贮存、运输。
（四）落实噪声污染防治措施。施工期应合理安排施工时段，使用低噪声设备，禁止夜间施工，减少施工噪声对周围环境的影响，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。

（五）落实施工期防沙治沙水土保持措施，严格控制地表扰动范围，加强现状生态环境的保护。采取有效措施减缓施工扬尘污染，加强施工车辆的管理，合理确定施工期运输路线，避免车辆随意碾压破坏地表。施工结束后，对施工迹地及时进行整治、恢复，减轻水土流失，使其受影响的程度降到最低。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位须重新向我局报批环评文件。自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设，环评文件应当报我局重新审核。

四、项目的日常环境监督检查工作由师市生态环境保护综合行政执法支队负责。


第二师铁门关市生态环境局

2021年 月  日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站；
新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司。
第二师铁门关市生态环境局             2021年 月  日印发
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