
师市环审〔2021〕29号

关于新疆东润科技有限公司年产12万吨生物有机复合肥项目环境影响报告表的批复

新疆东润科技有限公司：

你单位报送的《新疆东润科技有限公司年产12万吨生物有机复合肥项目》审批请示以及由新疆天普志诚检测有限公司编制的《新疆东润科技有限公司年产12万吨生物有机复合肥项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查，现批复如下：

该项目位于第二师铁门关经济工业园双丰循环经济产业园，项目中心地理坐标为：东经85°23′11.6466″，北纬41°47′34.374″。项目总占地面积67195.01m2，总建筑面积30942m2，主要建构筑物包括发酵车间1栋、有机肥生产车间1栋、配方肥车间2栋、菌粉、菌液车间1栋，原料成品车间1栋；办公楼1栋，倒班宿舍及餐厅1栋，配电房1栋。项目建设5万t氨基酸有机无机复合肥、2万大量元素水溶肥、4万t配方专用肥生产线一条，建设5000t菌粉、菌剂及5000t氨基酸叶面肥生产线一条，燃气热风炉一台。项目原料采用动物粪便、秸秆、糠醛、腐殖酸、硫酸铵、尿素、磷酸一铵、氨基酸。项目生产生物有机、无机复肥、菌肥的原料经破碎、发酵、筛分、配比混合、制粒、烘干、冷却、再筛分后包装成品；菌剂、生物叶面肥、水溶肥、配方专用肥的生产工艺主要是将菌种及其有效代谢产物用载体吸附后，通过摇床搅拌均匀经输送设备提升至塔式发酵混合罐内快速发酵除臭，形成商品菌液；菌液部分经干燥得到菌粉，部分加入元素、氨基酸，得到生物叶面肥、水溶肥、配方专用肥。项目总投资10000万元，其中环保投资85万元，占项目工程投资的0.85%。该项目符合国家产业政策及相关规划要求，选址合理，我局原则上同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。
二、项目建设和运营中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期加强运输车辆管理，使用尾气排放达标车辆，落实好施工现场围挡、物料覆盖、车辆冲洗、密闭运输、场地硬化、洒水抑尘等措施，落实好施工场地“六个百分之百”措施，场界颗粒物浓度须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求。大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。运营期项目一次发酵、二次发酵过程生产车间密闭，产生的恶臭气体通过风机引入生物除臭剂+活性炭吸附装置后经15m排气筒排放；有机肥制造畜禽粪便堆放于密闭车间，定期喷洒生物除臭剂，沉淀池封闭处理。H2S、NH3排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级排放标准及恶臭污染物厂界标准值；搅拌机、粉碎机、造粒机、筛分机在车间内进行二次密闭，上方分别设集气罩，搅拌、粉碎、造粒、筛分产生的颗粒物收集后经袋式除尘器处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物有组织排放限值后经15m排气筒排放，无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值；热风炉燃烧废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放标准限值要求NOx（200mg/m3），SO2（50mg/m3）。
（二）严格落实水污染防治措施。施工期不设施工营地，建筑废水集中收集沉淀处理后循环利用。运营期项目生产工艺不产生产废水；原料生产车间干湿分离，湿料堆存区设置1.6m高围堰及导流槽、应急纳污池，严防污染地下水；生活污水经化粪池收集处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，初期由清污车定期清运至铁门关市污水处理厂，待第二师铁门关经济技术开发区扩区-双丰工业园污水处理厂接入排水管道正式启用后排入该污水处理厂。

（三）严格落实各类固体废物的收集、处置措施。施工期弃渣、土方用于回填，生活垃圾收集后清运至垃圾填埋场填埋处理；运营期生产过程产生的布袋除尘器收尘灰、筛分产生筛上物料回用于生产工序；不可回收杂物、废弃包装物和含油抹布（根据《国家危险废物名录》（2021）附录“危险废物豁免管理清单”，代码为900-041-49，含油抹布等劳保用品全过程可不按危险废物管理）定期由环卫部门清运至垃圾填埋场填埋处理，一般固废贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。机械保养维修产生的废机油及废活性炭属于危险废物，分类暂存于20m2危废暂存间，危险废物要严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修正）相关要求进行收集、贮存、运输。
（四）落实噪声污染防治措施。施工期应合理安排施工时段，使用低噪声设备，禁止夜间施工，减少施工噪声对周围环境的影响，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。

（五）落实施工期防沙治沙水土保持措施，严格控制地表扰动范围，加强现状生态环境的保护。采取有效措施减缓施工扬尘污染，加强施工车辆的管理，合理确定施工期运输路线，避免车辆随意碾压破坏地表。施工结束后，对施工迹地及时进行整治、恢复，减轻水土流失，使其受影响的程度降到最低。

（六）强化环境风险防范和应急措施。建立严格的环境与安全管理体制，制定完善的环保规章制度，按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）要求，加强管理，制定防止危险物质进入环境及进入环境后的控制、消减、监测等风险防范措施，做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作，并定期演练，以减少事故环境风险影响。严格操作规程，做好运行记录，定期检修，发现隐患及时处理。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位须重新向我局报批环评文件。自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设，环评文件应当报我局重新审核。

四、项目的日常环境监督检查工作由师市生态环境保护综合行政执法支队负责。


（此页无正文）

第二师铁门关市生态环境局

2021年6月17日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站；
新疆天普志诚检测有限公司。
第二师铁门关市生态环境局             2021年6月17日印发
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