
师市环审〔2021〕31号

关于俐君节水设备有限责任公司管件加工厂改扩建项目环境影响报告书的批复

俐君节水设备有限责任公司：

你公司报送的《俐君节水设备有限责任公司管件加工厂改扩建项目》审批请示以及由新疆信和环宇环保工程技术咨询有限公司编制的《俐君节水设备有限责任公司管件加工厂改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，经审查，现批复如下：

一、该项目位于第二师三十八团（西三路以东，华山西路以北），拟建项目不新增用地及厂房，项目区中心地理坐标为：N37°45′30"，E84°07′35"。项目利用现有库房，将北侧分隔出216m2作为造粒车间，新建原料堆场2000m2，配套建设沉淀池等基础设施。拟建项目新增PE生产线1条，滴灌带生产线10条，安装于现有项目区生产车间内，新增造粒生产线1条，安装于库房北侧改建的造粒生产车间内。项目改扩建后生产规模为年产滴灌带3600t，PE管1400t，造粒5000t。项目总投资200万元，其中环保投资23.7万元，占项目工程投资的11.85%。该项目符合国家产业政策及相关规划要求，选址合理，我局原则上同意该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设和运营中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期加强施工现场扬尘污染措施的实施和监督，落实好施工现场围挡、物料覆盖、车辆冲洗、密闭运输、场地硬化、洒水抑尘等措施，落实好施工场地“六个百分之百”措施，场界颗粒物浓度须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求。大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。运营期非甲烷总烃经集气罩收集，集气罩+UV光氧装置处理后由15m高排气筒排放，非甲烷总烃有组织排放应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中非甲烷总烃排放限值（100mg/m3）要求。生产过程中未被收集的非甲烷总烃无组织排放，采取车间安装排风扇，加强车间通风的措施，无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界非甲烷总烃浓度限值（4.0mg/m3）要求。废塑料破碎过程中产生的粉尘经破碎机顶部设置雾化喷嘴喷淋降尘后无组织排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界颗粒物浓度限值（1.0mg/m3）要求。

（二）严格落实水污染防治措施。施工期冲洗废水经隔油、沉淀处理后用作施工现场降尘用水，不外排；生活污水排入下水管网，最终进入污水处理厂进行处理。运营期项目配套建设废水收集设施，清洗废水经沉淀处理后全部回用于清洗工序和喷淋工序，不外排；生活污水排入城镇下水管网，最终进入污水处理厂进行处理。
（三）严格落实各类固体废物的收集、处置措施。建筑垃圾应按照2005年建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》，妥善弃置消纳，防止污染环境；生活垃圾集中收集后统一清运至生活垃圾填埋场填埋处置；运营期生产过程产生的固体废物暂存于库房内设置的固废暂存区，定期清运至环卫部门指定的垃圾填埋场填埋处置；沉淀池污泥定期清掏，清运至垃圾填埋场进行处理；不合格产品运至造粒车间重新造粒。生活垃圾经垃圾箱收集后统一清运至生活垃圾填埋场填埋处置。危险废物于危废暂存间中暂存，严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修正）相关要求进行收集、贮存、运输。
（四）落实噪声污染防治措施。施工期应合理安排施工时段，使用低噪声设备，禁止夜间施工，减少施工噪声对周围环境的影响，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。

（五）落实施工期防沙治沙水土保持措施，严格控制地表扰动范围，加强现状生态环境的保护。采取有效措施减缓施工扬尘污染，加强施工车辆的管理，合理确定施工期运输路线，避免车辆随意碾压破坏地表。施工结束后，对施工迹地及时进行整治、恢复，减轻水土流失，使其受影响的程度降到最低。

（六）强化环境风险防范和应急措施。建立严格的环境与安全管理体制，制定完善的环保规章制度，按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）要求，加强管理，制定防止危险物质进入环境及进入环境后的控制、消减、监测等风险防范措施，做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作，并定期演练，以减少事故环境风险影响。严格操作规程，做好运行记录，定期检修，发现隐患及时处理。

三、本项目建成后全厂非甲烷总烃排放总量约0.152t/a。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位须重新向我局报批环评文件。自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设，环评文件应当报我局重新审核。

五、项目的日常环境监督检查工作由师市生态环境保护综合行政执法支队负责。


第二师铁门关市生态环境局

2021年6月18日

（此页无正文）

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站；
新疆信和环宇环保工程技术咨询有限公司。
第二师铁门关市生态环境局             2021年6月18日印发
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