附件2

路长公示牌设置标准

    一、路长公示牌  

路长公示牌的设置分为县道和乡村道两类。可参考以下标准。

（一）师市路长公示牌

1.蓝底白字，宽1400mm，高1000mm。公示牌底边距地面距离不小于1500mm。2.字体统一采用宋体加粗，标题字高60mm，职责内容字高25mm，其余字高30mm。3.设置在路线起点，并在途经重要建制村附近增设。具体样式见图1。

	XX师XX市路长公示牌

	路线名称
	XX
	总路长
	XX

	路线编码
	XX
	师市级路长
	XX

	起始地点
	XX
	交通运输综合执法员
	XX

	行政等级
	XX
	师市路长办电话
	XX

	管养里程
	XX千米

	师市级路长职责
	XX

	交通运输综合执法员职责
	XX

	监督电话
	XX

	XX师市


图1  示例——师市路长公示牌

    （二）团、连路长公示牌
1.蓝底白字，宽1000mm，高750mm。公示牌底边距地面距离不小于1200mm。2.字体统一采用宋体加粗，标题字高40mm，其余字高20mm。3.设置在路线起点。具体样式见图2。

	XX团路长公示牌

	路线名称
	XX
	总路长
	XX

	路线编码
	XX
	团场级路长
	XX

	起始地点
	XX
	监管员
	XX

	行政等级
	XX
	团场路长办电话
	XX

	管养里程
	xx千米

	团场级路长职责
	XX

	监管员职责
	XX

	监督电话
	XX

	XX师市


	XX团XX连路长公示牌

	路线名称
	XX
	总路长
	XX

	路线编码
	XX
	连级路长
	XX

	起始地点
	XX
	护路员
	XX

	行政等级
	XX
	连队委员会电话
	XX

	管养里程
	XX千米

	连级路长职责
	XX

	护路员职责
	XX

	监督电话
	XX

	XX师市


图2  示例——团、连路长公示牌

（三）路长制公示牌文字应书写规范、正确、工整；板面应采用耐候型涂料涂敷制作；表面无裂缝或其他缺陷，边缘整齐、光滑。

（四）师市（县）道路长公示牌采用路侧双柱式支撑方式；团（镇）道、连（村）道路长公示牌采用路侧单柱式支撑方式；标志底板使用铝合金板，厚度不小于1.5mm;公示牌立柱、横梁等可采用钢管、H型钢、槽钢及钢筋混凝土等材料制作，选取时应考虑技术性和经济性，钢构件应进行防腐处理，公示牌应设置混凝土基础。公示牌设置宜在路线直线路段前进方向右侧，面板平行于路线前进方向，不侵占道路限界。

二、有关要求

（一）公示牌上的信息要准确完整，如人员姓名、联系方式等发生变动的，应及时通知路长办公室备案，于10个工作日内在本师团网站进行公示，并更新公示牌信息。

（二）公示牌设立完成后，现有农村公路养护公示牌可不再保留。


