师市环审〔2023〕  号

关于新疆汉维特生态肥业有限公司年产

10万吨水溶肥、液体肥、颗粒肥、复混肥项目环境影响报告表的批复

新疆汉维特生态肥业有限公司：
你单位报送的《关于新疆汉维特生态肥业有限公司年产10万吨水溶肥、液体肥、颗粒肥、复混肥项目环境影响报告表的审批请示》以及由巴州鑫浩诚环保科技有限公司编制的《新疆汉维特生态肥业有限公司年产10万吨水溶肥、液体肥、颗粒肥、复混肥项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查，现批复如下：

一、建设项目位于第二师铁门关经济技术开发区双丰循环经济产业园西环路以东，中心地理坐标为：东经85°22′32.651″，北纬41°48′15.204"，总占地面积为32347.8平方米，总建筑面积12765.22平方米。项目为新建工程，主要建设成品库房1座1659平方米、生产车间3座共4977平方米、原料库房1座5004.1平方米、地上二层办公楼1座1042.52平方米、门卫室31.6平方米、危废暂存间18平方米、磅房18平方米、箱变15平方米及其他配套附属设施，其中生产车间包括1#生产车间1659平方米，设置1条年产2万吨液体肥生产线；2#生产车间1659平方米，设置1条年产2.7万吨颗粒肥生产线；3#生产车间1659平方米，设置1条年产共4.5万吨水溶肥生产线，产品包括2.8万吨大量元素水溶肥、0.7万吨中量元素水溶肥、1万吨钾肥。项目建成后预计生产液体肥2万吨/年、颗粒肥2.7万吨/年、水溶肥4.5万吨/年。项目总投资为7000万元，其中环保投资117万元，约占总投资的1.671%。

项目符合国家产业政策和相关规划要求。根据《报告表》评价结论，在采取各项环境保护措施后，项目建设和运营产生的不利环境影响基本可以得到缓解和控制。因此，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

二、在项目施工、运营期要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物稳定达标排放，并达到以下要求：

（一）施工期污染防治措施
1.项目切实落实《报告表》提出的施工期间污染防治措施，加强施工管理及环境管控。采取有效措施控制施工扬尘、噪声污染，落实好施工现场围挡、物料覆盖、洒水抑尘等措施；合理规划原料堆放、机械设备设置地点及运输车辆的行走路线，充分利用规划场地，妥善处理施工期废水、固体废物等，防止生态破坏和水体污染。施工期产生的无组织颗粒物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准限值。

2.落实施工期防沙治沙水土保持措施，严格控制地表扰动范围，加强现状生态环境的保护，采取有效措施减缓施工扬尘污染，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，加强施工车辆的管理，合理确定施工期运输路线。施工结束后，对施工迹地及时进行整治、恢复，减轻水土流失，使其受影响的程度降到最低。

（二）运营期污染防治措施

1.大气污染防治措施。运营期2#颗粒肥生产车间混合、造粒、筛分工序产生的粉尘废气采用一套集气罩+脉冲除尘器系统处理后由15米高排气筒排放，3#水溶肥生产车间投料、破碎、筛分、混合工序产生的粉尘废气采用一套集气罩+脉冲除尘器系统处理后由15米高排气筒排放，未收集废气呈无组织排放，有组织和无组织废气浓度均执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中的“表2 新污染源大气污染物排放限值”要求；食堂油烟经集气罩收集后由去除效率为75%的油烟净化器处理后由高于房顶的排气口排放，食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2中相关限值要求。

2.废水污染防治措施。运营期生活污水进入一座2立方米隔油池隔油后，进入1座64.8立方米化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准后，拉运至铁门关市污水处理厂处理，后期待园区污水处理厂建成后排入园区污水处理厂处理。

3.固体废物污染防治措施。运营期生活垃圾经统一收集后委托环卫部门定期清运，生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB 16889-2008）；废包装材料统一收集后外售给废品单位回收利用，除尘器收集粉尘统一收集后作为原料回用于生产工序不外排；设备维修产生的废机油，经统一收集后暂存至危废暂存间，定期由有资质单位回收处置，一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单，危险废物管理和管理台账制定执行《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）。
4.噪声污染防治措施。建立设备定期维护、保养的管理制度，定期对设备进行保养和维护；选用先进可靠的低噪设备，并加装减振措施。采取以上降噪措施后，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

5.强化环境风险防范意识和应急措施。落实《报告表》提出的风险防范措施。制定环境风险防范措施、环境风险管理体系、突发环境事件应急预案、环境安全隐患排查治理制度，建立隐患排查治理档案，定期组织应急演练，加强突发环境事件隐患排查和防范工作，制定完善环境管理台账。加强对建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆环境风险物质的安全管理，定期对生产工人进行生产安全和环境保护相关培训，防止因生产安全引发环境污染事故。
6.强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开的主体责任，公开项目环境信息，接受社会监督，并主动做好项目建设和运营期与周边公众的沟通协调，及时解决公众提出的环境问题，采纳公众的合理意见，满足公众合理的环境诉求。

三、建设单位要严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的环境保护“三同时”制度并依法申请领取排污许可证或者填报排污登记表。项目竣工后，建设单位应当严格按照相关标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制竣工环境保护验收报告，并依法向社会公开环境保护设施验收报告。

四、《报告表》经批准后，如项目的性质、工艺、规模、地点和拟采用的污染防治措施发生重大变动或自批准之日起超过5年才开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、建设项目环境保护“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由师市生态环境保护综合行政执法支队具体负责。

第二师生态环境局
2023年2月  日 
抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站；

巴州鑫浩诚环保科技有限公司。

第二师生态环境局                     2023年2月  日印发


