
师市环审〔2021〕21号 

关于铁门关欧林环保科技有限公司年产8万吨脱硝剂及2万吨次氯酸钠水溶液生产加工

项目环境影响报告表的批复

铁门关欧林环保科技有限公司
你单位报送的《铁门关欧林环保科技有限公司年产8万吨脱硝剂及2万吨次氯酸钠水溶液生产加工项目》审批请示以及由新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司编制的《铁门关欧林环保科技有限公司年产8万吨脱硝剂及2万吨次氯酸钠水溶液生产加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查，现批复如下：

该项目位于兵团第二师铁门关经济技术开发区扩区—双丰工业园（双丰循环经济产业园）内，项目年产8万吨脱硝剂及2万吨次氯酸钠。项目总规划用地面积为33333m2，总建筑面积为6904m2，主要建设内容包括生产车间和氨水罐区、泵房及配套设备设施等。项目总投资4720万元，其中环保投资80万元，占项目工程投资的1.7%。该项目符合国家产业政策及相关规划要求，选址合理，我局原则上同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。
二、项目建设和运营中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期加强运输车辆管理，使用尾气排放达标车辆，落实好施工现场围挡、物料覆盖、车辆冲洗、密闭运输、场地硬化、洒水抑尘等措施，落实好施工场地“六个百分之百”措施，场界颗粒物浓度须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求。大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。运营期氯气无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，氨气无组织排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准（1.5mg/m3），厨房油烟经油烟处理设施处理后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放。
（二）严格落实水污染防治措施。施工期冲洗废水集中收集后用于洒水抑尘。园区污水处理厂未建成前，项目运营期生活污水和软化水设备排水由厂区一体化污水处理设备处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，回用于园区厂区洒水降尘，园区污水处理厂正常运营后，项目废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网。

严控污染物储存输送设施，防止污染地下水。氨水生产车间、次氯酸钠生产车间、厂内道路等一般污染区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。污水输送管线、事故池、氨水储罐区等地下水重点污染防治区的单元防渗层的防渗性能不应低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。防渗的设计应该满足《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)中“5设计”相应要求。

（三）严格落实各类固体废物的收集、处置措施。施工期弃渣、土方用于回填，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；运营期软化水制备工序产生的废石英砂、活性炭及废离子交换树脂属于一般固体废物，由设备生产厂家回收处理。项目厂区内设置一般固废收集装置，一般固废贮存满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部公告（2013年第36号）修改内容。生活垃圾在垃圾桶内暂存，交由园区环卫部门定期清运。
（四）落实噪声污染防治措施。施工期应合理安排施工时段，使用低噪声设备，禁止夜间施工，减少施工噪声对周围环境的影响，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

（五）落实施工期防沙治沙水土保持措施，严格控制地表扰动范围，加强现状生态环境的保护。采取有效措施减缓施工扬尘污染，加强施工车辆的管理，合理确定施工期运输路线，避免车辆随意碾压破坏地表。施工结束后，对施工迹地及时进行整治、恢复，减轻水土流失，使其受影响的程度降到最低。

（六）项目严格落实环评提出的风险防范措施，加强管理、结合区域环境条件、工业园区、铁门关市等环境风险防控要求，建设以总经理负责制的项目环境风险防控体系，制定防止危险物质进入环境及进入环境后的控制、消减、监测等风险防范措施和突发环境事件应急预案，以减少事故环境风险影响。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位须重新向我局报批环评文件。自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设，环评文件应当报我局重新审核。

四、项目的日常环境监督检查工作由师市生态环境保护综合行政执法支队负责。


第二师铁门关市生态环境局

2021年3月23日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站；
新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司。
第二师铁门关市生态环境局             2021年3月23日印发
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