
师市环审〔2021〕  号
关于制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目
环境影响报告表的批复

新疆绿原糖业有限公司：

单位报送的《关于制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目环境影响报告表的审批请示》以及由湖南弘达环保技术有限公司编制的《制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉，经审查，现批复如下：

该项目位于新疆生产建设兵团第二师新疆绿原糖业公司厂区内，中心地理坐标为东经86°30'08.842"，北纬42°08'43.833"。利用绿原糖业现有制糖车间空余场地和闲置30吨锅炉厂房(原动力车间)，对动力车间进行翻新改造，项目规划总用地面积近2500m2，不涉及新征用地。本项目主要建设内容为新建一套浓缩蒸发装置、一套干燥装置和一套层析分离提糖系统以及前后端辅助设施。主要设备为层析分离提糖系统装置、稀汁脱钙系统装置、糖浆和残液浓缩系统、结晶工段改造设备、废液蒸发浓缩系统、干燥设备、产品包装设备、附属泵、罐、换热器、冷凝器等。项目建成投产后，在甜菜制糖榨季运行层析分离系统，处理绿原糖业和外购糖蜜，分离得到的纯化糖浆经浓缩结晶生产合格食糖产品，预计年产食糖7600吨。同时，浓缩和干燥装置也可将原酒精车间产生的酒精废液和分离得到的非糖残液通过浓缩干燥制得固体产品-黄腐酸，每天可产黄腐酸75吨，预计年产9225吨，项目建成后，层析分离系统每天处理糖蜜225吨。项目总投资9000万元，其中环保投资30万元，占总投资的0.33%。该项目符合国家产业政策及相关规划要求。该项目须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设和运营中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期加强运输车辆管理，使用尾气排放达标车辆，落实好施工现场围挡、物料覆盖、车辆冲洗、密闭运输、场地硬化、洒水抑尘等措施，落实好施工场地“六个百分之百”措施，场界颗粒物浓度须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求。大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
（二）严格落实水污染防治措施。施工期冲洗废水集中收集后用于洒水抑尘。项目运营期生活污水厂区自建污水处理站处理，处理后达到《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）中表2新建企业水污染物排放限值，达标后进入引水工程项目二级泵站，排入223团荒滩用于生态林建设。

（三）严格落实各类固体废物的收集、处置措施。施工期弃渣、土方用于回填，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；项目运行时过滤工序产生的滤泥及四段结晶工序中产生的二次糖蜜等固体废物规范收集和处置，严防污染大气和地下水；稀汁脱钙工艺离子交换产生的废树脂属于危险废物，严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修正）相关要求进行收集、贮存、运输。
（四）落实噪声污染防治措施。施工期应合理安排施工时段，使用低噪声设备，禁止夜间施工，减少施工噪声对周围环境的影响，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

（五）落实施工期防沙治沙水土保持措施，严格控制地表扰动范围，加强现状生态环境的保护。采取有效措施减缓施工扬尘污染，加强施工车辆的管理，合理确定施工期运输路线，避免车辆随意碾压破坏地表。施工结束后，对施工迹地及时进行整治、恢复，减轻水土流失，使其受影响的程度降到最低。

（六）强化环境风险防范和应急措施。建立严格的环境与安全管理体制，制定完善的环保规章制度，按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）要求，加强管理，制定防止危险物质进入环境及进入环境后的控制、消减、监测等风险防范措施，做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作，并定期演练，以减少事故环境风险影响。严格操作规程，做好运行记录，定期检修，发现隐患及时处理。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位须重新向我局报批环评文件。自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设，环评文件应当报我局重新审核。

四、项目的日常环境监督检查工作由师市生态环境保护综合行政执法支队负责。


第二师铁门关市生态环境局

2021年 月  日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站；
湖南弘达环保技术有限公司。
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